type hal_usb_gadget_impl, domain;
hal_server_domain(hal_usb_gadget_impl, hal_usb)
hal_server_domain(hal_usb_gadget_impl, hal_usb_gadget)

type hal_usb_gadget_impl_exec, vendor_file_type, exec_type, file_type;
init_daemon_domain(hal_usb_gadget_impl)

allow hal_usb_gadget_impl configfs:dir { create rmdir };
allow hal_usb_gadget_impl functionfs:dir { watch watch_reads };
set_prop(hal_usb_gadget_impl, vendor_usb_config_prop)

# parser the number of dwc3 irq
allow hal_usb_gadget_impl proc_interrupts:file r_file_perms;

# change irq to other cores
allow hal_usb_gadget_impl proc_irq:dir r_dir_perms;
allow hal_usb_gadget_impl proc_irq:file w_file_perms;

allow hal_usb_gadget_impl sysfs_batteryinfo:dir r_dir_perms;
allow hal_usb_gadget_impl sysfs_batteryinfo:file rw_file_perms;
