# Telephony
telephony.TnNtn.image_switch u:object_r:telephony_modem_prop:s0    exact enum ntn tn
telephony.ril.modem_bin_status u:object_r:telephony_modemtype_prop:s0    exact uint
telephony.ril.silent_reset    u:object_r:telephony_ril_prop:s0    exact    bool
telephony.ril.ntn_demo_mode   u:object_r:telephony_ntn_demo_mode_prop:s0 exact bool

# HDCP setting of the display connected via USB port
persist.sys.hdcp_checking     u:object_r:usb_control_prop:s0 exact string
